由于甲方要求自动控制，所以一个区域只能由一个光控开关来控制总闸，上面提到的问题，根本不需要另外做配电箱，在之前做的总配电箱里面已经预留了滑轨，只需在滑轨上加装两个50A或者63A的3P小型断路器即可满足甲方分开控制两路路灯的要求。